社會服務設施選址評估檢視表

一、基本資料：

1.選址地址：

2.聯絡人：

3.聯絡電話：

4.電郵：

二、檢視表

1.	諮詢者是否持有圖則	□是 □否
2.	該圖則是否有工地工務運輸局核准之蓋章及日期	□是 □否
3.	現場間隔是否與工地工務運輸局核准之圖則相符	□是 □否
4.	選址是否持有物業登記證明書	□是 □否
5.	選址物業登記證明書上的物業用途： 社會服務設施選址的物業用途須為社會設施用途或商業用途 如在商業用途須注意有關在商業用途的物業開辦社會服務設施的風險 選址不可為住宅、寫字樓、工業用途、貨倉及停車場用途的單位	□商業 □社會設施 □其他
6.	選址使用的樓層不可超過二樓(指地下、一樓及二樓) 樓層應儘可能占用地下層，如必須占用較高層時，亦不能超過二樓	□符合 □不符合
7.	選址室內公共空間樓底高度最少有2.6米： 根據工務局之規定，室內對外開放空間之淨高須至少為2.6米(包含假天花)，可有5厘米容許誤差 走廊、儲物室及衛生設施(洗手間)淨高不應少於2.2米(包含假天花)	□符合 □不符合 □不清楚 如符合，室內公共空間樓底高度： 米、走廊： 米、儲物室： 米、衛生設施(洗手間)： 米
8.	選址是否設有假天花： 廚房、餐具室、儲存室不可設置假天花	□是 □否
9	選址是否設有獨立出入口： 選址如具獨立出入口直接通往街外，或者如同一大樓均是社會服務設施，則可共用通往街外之樓梯及視為獨立出入口	□是 □否
10.	選址是否設有樓梯： 樓梯寬度不應少於1米 踏腳板不應少於23厘米 踢腳板不應超過18厘米	□是 □否 如是，樓梯是否符合： 寬度：□符合 □不符合 □不清楚 踏腳板：□符合 □不符合 □不清楚 踢腳板：□符合 □不符合 □不清楚
11.	選址(室內)是否存有漏水之狀況：	□是 □否 □不清楚
12.	選址是否具有自然通風條件(如可開啟的窗、抽氣扇)： 住宿設施房間設於有可開啟窗戶具自然通風之位置 非住宿設施應設有鮮風系統	□是 □否 □不清楚

三、初訪的流程：

確認選址地點後，需提供相關平面之建築圖則及物業登記書面報告予社會設施准照及監察處。另外，可填寫此表格作初步評估，如初步符合條件可相約社會設施准照及監察處到現場進行實地初訪。初訪後，社會設施准照及監察處會在翌日開始起計算八個工作日內回覆。

備註：如有任何查詢，歡迎致電8399 7732與社會設施准照及監察處工作員聯絡。另外，完成相關檢視表後可傳真至8399 7834，以便社會設施准照及監察處跟進有關事宜，謝謝！